往年题：即19，20级线上考试的题

20道选择（20\*1，75%以上往年题，没见过的也不难）

定义四个字节长度的变量：DWORD

四个特权级0，1，2，3问哪个最低：3

主频和外频的关系：主频=倍频\*外频，CPU工作频率即主频

十六进制数的合法表示方式：0x11 EBH 21H

10道选择（10\*2，全为往年题）

5道多选（5\*2，全为往年题）

3道简答

1. 传送ASCII码为30H的字符，1位起始位0，7位数据，1位奇校验位，2位停止位1。问帧的数据是？
2. 使用移位和加法指令实现X=X\*34，不考虑溢出，不使用乘法
3. GDTR=0E003F0007FFH，则全局描述符表的基址是多少？这个全局描述符表有多大，里面有多少个描述符？

反汇编题（15分）

同16-17线下考的反汇编题，题目完全没变

编程题（20分）

用户输入一个字符串，检查其输入是否为回文串。是则输出Yes，否则输出No